# Pro našeho klienta poptávám stavební práce dle přiloženého výkazu výměr

Místo realizace: Kutná Hora

Termín realizace: únor 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | jednotka | Ks |
| Vyzdění příčky porobeton 100mm | m2 | 33 |
| Vyzdění příčky porobeton 150mm | m2 | 55 |
| Montáž SDK podhledu rovného - Kovová nosná konstrukce dle Knauf D112 | m2 | 93 |
| Montáž parotěsné zábrany pod izolaci na rovný SDK podhled | m2 | 93 |
| Montáž tepelné izolace (minerální vata) síla 3x200mm isover UNIROL PROFI nad rovný SDK podhled mezi krokve | m2 | 93 |
| Montáž SDK podhledu šikmého - systém Rigips pro instalaci tepelné izolace síly 3x200mm isover UNIROL PROFI | m2 | 53 |
| Montáž parotěsné zábrany pod izolaci pod šikmý SDK podhled | m2 | 53 |
| Montáž tepelné izolace (minerální vata) síla 3x200mm pod šikmý SDK podhled mezi krokve | m2 | 53 |

Materiál dodává objednatel.