Oprava/rekonstrukce elektroinstalace

Místo:

Panelový dům v ulici Hrudičkova, Praha 4. Byt je v 7. patře, posledním pod střechou.

Současný stav:

V panelovém bytě je původní elektroinstalace v hliníku. Jádro WC + koupelna je vyzděné plynosilikátem a má novou instalaci v mědi s rozvaděčem a jističi v instalační šachtě za WC. V jádru je sádrokartonový snížený strop.

Oprava / rekonstrukce / nová instalace:

1. Dvě dvouzásuvky „D“ v kuchyni jsou nefunkční. Je třeba je zprovoznit pravděpodobně novým přívodem. Asi z hlavního jističe žlábkem nad nebo pod dveřmi, dále vedení ze strany pokoje a skrz panel do zásuvek.
2. Nainstalovat novou dvouzásuvku v kuchyni v místě „A“ pro připojení myčky a mikrovlnky. Asi ze stoupaček, skrz panel, dále za kuchyňskou linkou a žlábkem nahoru.
3. Nainstalovat nové dvouzásuvky „B“ (sušička) a „C“ (infrasauna 2kW). Asi ze šachty na WC nad stropem v koupelně skrz plynosilikát do chodby k „B“ a dále skrz panel do pokoje k „C“.
4. Kontrola instalace a případně její „zkulturnění“ ve stoupačkách a v šachtě za WC.
5. Po bytě je asi 8 starých zásuvek na panelu. Pokud by bylo možno je vyměnit za nové pěkné zásuvky, ideálně je zapustit do panelu.
6. Opravit jeden vypínač v pokoji.
7. Zkontrolovat stropní zářivku v kuchyni. Jeden čas nefungovala, teď je funkční.

Termín:

Co nejdříve. Asi by bylo potřeba prohlédnout situaci na místě a probrat podrobnosti.

Popis fotografií:

421, 422 Hlavní jističe a kanál u vchodových dveří

423 Instalace ve stoupačkové šachtě

427 Funkční dvouzásuvka v kuchyni, nová dvouzásuvka by byla někde v místě mikrovlnky

430 Nefunkční zásuvka v kuchyni, pod ní je ještě jedna nefunkční zásuvka

437, 438 Instalace v šachtě za WC

484 Zásuvka, která by se měla vyměnit za modernější, případně zapustit do panelu