Seznam prací: byt Štíbrova 1219/26

CELOPLOŠNĚ:

1. Odstranění starých podlah v celém bytě: plovoucí laminátové podlahy ve dvou ložnicích a obývacím pokoji; dlažby v předsíni, koupelně, WC a kuchyni
2. Příprava podlahy na pokládku vinylové podlahy (v obou ložnicích, předsíni, obývacím pokoji a kuchyni), příprava podlahy na pokládku dlažby v koupelně a WC
3. Pokládka vinylové celoplošně lepené lamelové podlahy (příp. může zajistit prodejce podlah) všude kromě koupelny a WC (nákup vinylu a lišt si zajistím sama na vlastní náklady)
4. Odstranění všech (5 ks) původních zárubní u dveří – 2x do ložnic, 1x do obývacího pokoje, 1x do koupelny, 1x na WC
5. Výměna původních elektrických rozvodů za nové v celém bytě, vybudování nových zásuvek a vypínačů na základě další specifikace (v některých případech zasekání do panelu)
6. Oškrábání zdí, vystužení perlinkou, vyštukování a vymalování celoplošně všech zdí, vyspravení popraskaných zdí u všech oken

LOŽNICE (viz nákres):

1. Vybourání 2 metrů příčky mezi ložnicemi I. a II. směrem k zadní ložnici (ložnici II.) a vystavění nové příčky o 30 cm dál směrem k ložnici II. (zúžení ložnice II.), poté napojení na původní příčku vedoucí k oknu
2. Vybourání příčky 50+15 cm příčky (kolem původních dveří) mezi předsíní a ložnicí II., vystavění nové příčky s dírou na dveře (70 cm) o 30 cm dál směrem k ložnici II. (aby navazovala na posunutou příčku mezi ložnicí I. a ložnicí II.
3. Zazdění původních dveří u ložnice I., vytvoření nové díry na dveře (70 cm) cca 80 cm od nové zadní příčky této ložnice (dveře budou mezi předsíní a ložnicí I., jen budou posunuté dozadu)

KUCHYNĚ:

1. Zbourání poloviční zídky mezi kuchyní a obývacím pokojem (ještě není pevně rozhodnuto)
2. Příprava nového vyústění elektrických drátů pro stropní lampy (v kuchyni budou nově dvě stropní lampy namísto jedné)
3. Příprava vyústění elektrických drátů na zásuvky nad pracovní desku do kuchyně (stěna mezi kuchyní a WC/koupelnou a zadní kuchyňská stěna – obvodová)
4. Sonda do stěny mezi balkónem a kuchyní a případná dodatečná izolace

BALKÓN:

Vyrovnání podlahy na balkóně

(položením venkovní podlahové krytiny se sklopenými „lyžinami“, oprava zdiva)

KOUPELNA A WC – VARIANTA A:

1. Odstranění původních obkladů a dlažby v koupelně a WC
2. Zazdění dveří na WC
3. Posunutí díry na dveře do koupelny o 60 cm směrem k WC, zazdění původní díry
4. Vybourání příčky mezi koupelnou a WC do poloviny (ponechání poloviny příčky u WC)
5. Zabudování rozvodů vody a odpadu k umyvadlu do příčky mezi obývákem a koupelnou
6. Posunutí rozvodů vody do baterie u vany do čela vany na stěnu mezi koupelnou a WC
7. Výměna původního WC za nové
8. Položení nových obkladů a dlažby
9. Instalace nové vany, umyvadlové poličky, vanové i umyvadlové baterie a nového WC

KOUPELNA A WC – VARIANTA B (bez změn dispozice):

1. Odstranění původních obkladů a dlažby v koupelně a WC
2. Ponechání rozvodů vody a odpadů u umyvadla na původní straně, kde jsou, jen posunutí odpadu dolů
3. Posunutí rozvodů vody do baterie u vany do čela vany na stěnu mezi koupelnou a WC
4. Instalace nové vany, umyvadlové poličky, vanové i umyvadlové baterie a nového WC
5. Položení nových obkladů a dlažby

TOPENÍ:

Varianta A: Výměna topných těles ve všech místnostech za nová (4 ks), natření původních trubek

Varianta B: Ponechání stávajících topných těles, jejich vyspravení a nové natření