# Byt Milady Horákové – stav podlahy před repasí.

Místnosti č.1, 4, 6, 11, 12(103 m2):

* Dubová parketa skládaná do čtverce, uložena na prknech (tloušťka prken 2cm, špatný stav – nutná náhrada)
* Prkna přichycena na trámech
* Prostor mezi tramama zasypán škvárou (výška 8 cm)





Místnost č.10 (21m2)

* Korková podlaha (nutno vybourat)