**Stavební materiál, obklady a podlaha**

Příčky YTONG

Krycí deska před stoupačkou (záda WC - z důvodu ještě nerekonstruovaných stoupaček v domě) + dvířka k uzávěrům vody a plynu

Štuková omítka

Vodovzdorný sádrokarton – koupelna a wc

Klasický sádrokarton – kuchyně

Vatová izolace 6cm do prostoru mezi stropem a podhledem

Stavební pouzdro pro zasouvací dveře <https://www.jap-pouzdro.cz/pouzdro-jap-standard-sdk/stavebni-pouzdro-jap-standard-zed/>

Posuvné dveře – bílé – pro vchod do koupelny - prosím o doporučení

Standardní pantové dveře – bílé – pro vchod na WC – prosím o doporučení

Podlaha – vhodný kamenný koberec světlé barvy do koupelny a na WC – prosím o doporučení

Obklad <https://www.siko.cz/trinity/rako/serie> do výšky 2m v koupelně a do 1,6m na WC

Příprava pro pračku, myčku…

**Sanitární předměty**

Sprchová zástěna - čtvrtkruh <https://www.siko.cz/koupelny/sprchove-kouty-a-vanicky/sprchove-kouty/sprchovy-kout-anima-tex-ctvrtkruh-90-cm-r-550-sklo-stripe-chrom-profil-univerzalni/zbozi/sikotexs90crs>

Sprchová vanička – čtvrtkruh, litý mramor <https://www.siko.cz/koupelny/sprchove-kouty-a-vanicky/sprchove-vanicky/sprchova-vanicka-ctvrtkruhova-anima-limnew-90x90-cm-r-550-lity-mramor/zbozi/limnew90s>

Skříňka s umyvadlem <https://www.siko.cz/koupelny/koupelnovy-nabytek/skrinky-s-umyvadlem/skrinka-s-umyvadlem-jika-plan-55-cm-bila/zbozi/plan55zbi>

Galerka se zrcadlem, světlem a zásuvkou, maximální šířka 60cm (opt. šířka 55cm) – prosím o doporučení

To nejmenší umyvadlo/umyvadlo se skříňkou na záchod – prosím o doporučení

Baterie umyvadlo koupelna – prosím o doporučení velikosti tohoto typu baterie dle umyvadla <https://www.siko.cz/koupelny/vodovodni-baterie/umyvadlove-baterie/umyvadlova-baterie-stojankova-grohe-grohe-iii-bez-vypusti/zbozi/optimaen271>

Baterie sprcha <https://www.siko.cz/koupelny/vodovodni-baterie/sprchove-baterie/sprchova-baterie-nastenna-grohe-grohe-se-sprchovym-setem-150-mm/zbozi/sikobgsprchtset>

Topný žebřík o max. rozměru 40cm šířka, 100cm výška – prosím o doporučení

**Elektro**

6 dvoj-zásuvek

6 vypínačů

Aktivní ventilátor na WC