**PODROBNÝ POPIS**

Popis skříněk dle vizualizace:

A – úzké svislé šuplíky (ze stran varné desky): šíře 15 cm, výsuv se dvěma policemi

B – vysoké šuplíky na hrnce

C – otvíravá skříňka se 3 policemi

D – 2 úzké šuplíky na příbory apod.

E – hluboký šuplík

F – 3 samostatné police v barvě pracovní desky

G – vestavěná myčka, 60 cm

H – skříňka pod dřezem: 1 mělký výsuvný šuplík v horní části skříňky, ve zbylé spodní části skříňky – 3 velké nádoby na tříděný odpad – směsný odpad, plast a papír

I – otvíravá skříňka se 3 policemi (pouze police, bez výsuvného vnitřního zařízení)

J – otvíravá skříňka se 3 policemi (pouze police, bez výsuvného vnitřního zařízení)

K – otevřené police, bílá mat

L – hluboký šuplík

M – hluboký šuplík

N – otvíravá skříňka se 2 policemi

O– úzká, zkosená potravinová skříň (s výsuvem, s možností vysouvání po třetinách)

P – vestavěná lednice (180 cm, bez mrazáku), zbytek police

Q – velká, potravinová skříň (s výsuvem, s možností vysouvání po třetinách)

Vestavěné spotřebiče

viditelné: mikrovlnná trouba, horkovzdušná trouba, varná deska indukce a digestoř (s odtahem vlhkosti na fasádu)

zcela schované: myčka (bez viditelného displeje), lednice 180cm (bez mrazáku)